Opis przedmiotu zamówienia:

- Kosz na śmieci – konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczona przed korozją farbą proszkową odporną na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Elementy drewniane Impregnowane, malowane farbami odpornymi na warunki atmosferyczne. Wymiary szerokość 0,4m długość 0,4m wysokość 0,7m. Kosz posiada w środku metalowy wkład z możliwością wyjęcia. Kolor grafit, kształt sześcian.

- huśtawka ważka pojedyncza – konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej koloru zielonego umiejscowiona w fundamencie, belka pozioma wykonana z rury stalowej w kolorze srebrnym. Siedziska wykonane z odpornej na warunki atmosferyczne płyty koloru czarnego, przy uchwytach na dłonie koloru żółtego i zielonego znajduje się ozdoba w postaci zwierzęcia-tukana, z jednej strony koloru żółtego z drugiej zielonego. Elementy metalowe malowane proszkowo, zaślepki śrub i łączeń wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową koloru żółtego. Wymiary: długość 3m, szerokość 1,4m wysokość 0,65m strefa bezpieczeństwa 4,40mx6m.

- dwie sztuki ławka metalowa z oparciem – konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej przed korozją farbą proszkową odporną na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Oparcie pleców oraz siedzisko wykonane z drewna zabezpieczonego przed wpływem warunków atmosferycznych. Listewki o wymiarach w przekroju: ????? Ławka musi posiadać bezpieczne krawędzie, ponieważ w pobliżu będą przebywały oraz bawiły się dzieci przedszkolne. Wymiary: 1,60mx0,70m wysokość: 0,85m.

- huśtawka podwójna metalowa – dwustanowiskowa huśtawka z deseczką oraz koszykiem. Siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miękkim poliuretanem. Stelaż wykonany z rurek metalowych w kolorze czerwonym, przytwierdzony do podłoża, fundamentowane. Zawieszki huśtawek wykonane ze stali cynkowanej, łożyskowane. Elementy złączne: nakrętki, śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej. Łańcuchy ze stali cynkowanej 6 mm. Wymiary: 3,20m x 1,60m wysokość 2,15m strefa bezpieczeństwa: 3,20m x 7,60m.

- zestaw zabawowy wielofunkcyjny – dostosowany odpowiednio do wieku dzieci przedszkolnych. W zestawie dwie zjeżdżalnie ślizgi wykonane z blachy nierdzewnej o grubości 2 mm, kształtowane w technice CNC w kolorach zielony żółty czerwony. Pomiędzy zjeżdżalniami tunel w kolorze czarnym z boku domku z którego wyprowadzona jest zjeżdżalnia ścianka wspinaczkowa kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych żywic poliestrowych i mieszanki kruszyw. W dalszej części zestawu przeplotnia koloru niebieskiego wykonana z liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Stelaż przeplotni zrobiony z rurek metalowych koloru zielonego. Zestaw posiada 3 domki wraz z daszkami. W zestawie znajduje się także liczydło oraz gra w kółko i krzyżyk. Wymiary całego zestawu: 4,20m x 2.,82m wysokość 2,50 strefa bezpieczeństwa 7,70m x 5,82m. Zaślepki śrub i łączeń wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Elementy metalowe: drabinki, poręcze – oczyszczane w procesie piaskowania. Zabezpieczone przed korozją przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.